T-Index

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y

## T

TAG - Static variable in class com.rscja.utility.StringUtility
takePicture(Barcode2DWithSoft.PictureCallback) - Method in class com.zebra.adc.decoder.Barcode2DWithSoft
  扫描头拍照(只支持moto扫描头)
  scanning module capture(supports MOTO scanning module)
tempData - Static variable in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFBluetooth
tempDataTAG - Static variable in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHFBluetooth
toString() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.BDLocation
toString() - Method in class com.rscja.deviceapi.entity.SimpleRFIDEntity
TransBuf(byte, byte[]) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHF706
  数据转发透传
TransData(byte[], int, byte) - Method in class com.rscja.deviceapi.RFIDWithUHF706
TX_CHAR_UUID - Static variable in class com.rscja.deviceapi.service.BTService
TX_POWER_LEVEL_UUID - Static variable in class com.rscja.deviceapi.service.BTService
TX_POWER_UUID - Static variable in class com.rscja.deviceapi.service.BTService

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y