B-Index

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y

## B

Barcode1D - Class in com.rscja.deviceapi
  一维条码操作类
  1D barcode operation class
Barcode2D - Class in com.rscja.deviceapi
  二维条码操作类
  2D barcode operation class.
Barcode2DWithSoft - Class in com.zebra.adc.decoder
  二维软解码操作类 2D soft decoding operate class
Barcode2DWithSoft.CODETYPE - Enum in com.zebra.adc.decoder
Barcode2DWithSoft.HardwareType - Enum in com.zebra.adc.decoder
  扫描头类型
Barcode2DWithSoft.PictureCallback - Interface in com.zebra.adc.decoder
  拍照回调接口(只支持mot扫描头)
  capture call-back interface(supports MOTO scanning module only)
Barcode2DWithSoft.ScanCallback - Interface in com.zebra.adc.decoder
  扫码回调接口(只支持moto扫描头)
  scanning barcode call-back interface
Barcode2DWithSoft.ScanerParamNum - Class in com.zebra.adc.decoder
  扫描头参数编号(只支持moto扫描头)
  Scanning module parameter codes( supports MOTO scanning module only)
Barcode2DWithSoft.ScanerParamVal - Class in com.zebra.adc.decoder
  扫描头参数值(只支持moto扫描头)
  Scanning module parameter value(support MOTO scanning module only)
Barcode2DWithSoft.ScanerPropertyNum - Class in com.zebra.adc.decoder
  扫描头属性编号(只支持mot扫描头)
  Scanning module property code( supports MOTO module only)
Barcode2DWithSoft.VideoCallback - Interface in com.zebra.adc.decoder
  视频回调接口(只支持mot扫描头)
  vedio call-back interface(supports scanning module only)
barcodeData - Variable in class com.hsm.barcode.DecodeResult
  This variable will contain the barcode data as a string type
BarcodeUtility - Class in com.barcode
  条码操作类
  barcode operate class
BarcodeUtility.ModuleType - Enum in com.barcode
BDLocation - Class in com.rscja.deviceapi.entity
  北斗导航位置信息实体类
  Beidou navigation position infor entity
BDLocation(double, double, double, String) - Constructor for class com.rscja.deviceapi.entity.BDLocation
BDNavigation - Class in com.rscja.deviceapi
  北斗导航模块操作类
BDNavigation.BDLocationListener - Interface in com.rscja.deviceapi
  北斗位置服务的监听接口
  Beidou positioning service monitor contact.
BDNavigation.BDProviderEnum - Enum in com.rscja.deviceapi
  导航类型枚举
  Navigation type enum.
BDNavigation.BDStartModeEnum - Enum in com.rscja.deviceapi
  模块启动类型枚举
  Module start type enum.
BDNavigation.BDStatusListener - Interface in com.rscja.deviceapi
  北斗模块状态监听接口
  Beidou module status monitor contact.
BDNavigation.TestResultRawData - Interface in com.rscja.deviceapi
  获取返回的所有数据，此接口用于测试
  Acquire all feedback data, the contact is used for testing.
bdTest(int) - Method in class com.rscja.deviceapi.BDNavigation
BitsPerPixel - Variable in class com.hsm.barcode.ImagerProperties
  Bits per pixel of image
BitToByte(String) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  Bit转Byte
blink(Context) - Method in class com.rscja.deviceapi.ScanerLedLight
  亮0.5S后熄灭
  light up for 0.5s then OFF
BT_DEVICE - Static variable in class com.rscja.deviceapi.service.BTService
BT_RECORD - Static variable in class com.rscja.deviceapi.service.BTService
BT_RSSI - Static variable in class com.rscja.deviceapi.service.BTService
BTService - Class in com.rscja.deviceapi.service
BTService() - Constructor for class com.rscja.deviceapi.service.BTService
BTService.LocalBinder - Class in com.rscja.deviceapi.service
BuildConfig - Class in com.rscja.deviceapi
BuildConfig() - Constructor for class com.rscja.deviceapi.BuildConfig
builder1DConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建一维条码配置信息
  Create 1D barcode config infor.
builder2DConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建二维条码配置信息
  Create 2D barcode config infor.
builderBDConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建北斗配置信息
  Create Beidou config infor.
builderDefaultConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
builderFingerprintConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建Fingerprint配置信息
  Create Fingerprint config infor.
builderInfraredConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建红外配置信息
  Create infrared config infor.
builderLFConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建低频配置信息
  Create LF config infor.
builderPrinterConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建打印机配置信息
  Create printer config infor.
builderRFIDConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建RFID配置信息
  Create RFID config infor.
builderUHFConfiguration() - Static method in class com.rscja.deviceapi.DeviceConfiguration
  创建UHF配置信息
  Create UHF config infor.
byte2Bit(byte) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  Byte转Bit
byte2HexString(byte) - Static method in class com.rscja.deviceapi.CardWithBYL
byte2HexString(byte) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  byte转十六进制字符
byteArrayTolong(byte[]) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  将8字节的byte数组转成一个long值
byteBarcodeData - Variable in class com.hsm.barcode.DecodeResult
  This variable will contain the barcode data as a byte[] type
bytes2HexString(byte[], int) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  byte类型数组转十六进制字符串
bytes2HexString(byte[]) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
bytes2HexString2(byte[], int) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
bytesTochars(byte[], int) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
bytesToHexString(byte[], int) - Static method in class com.rscja.deviceapi.CardWithBYL
bytesToHexString(byte[], int) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
bytesToInt(byte[]) - Static method in class com.rscja.utility.StringUtility
  byte数组转成int值

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y