Uses of Package com.rscja.deviceapi

# Uses of Package
com.rscja.deviceapi

- Packages that use com.rscja.deviceapi
  Package | Description
  --- | ---
  com.rscja.deviceapi |
  com.rscja.deviceapi.entity |
  com.rscja.deviceapi.service |

- Classes in com.rscja.deviceapi used by com.rscja.deviceapi
  Class and Description
  Barcode1D 一维条码操作类 1D barcode operation class
  Barcode2D 二维条码操作类 2D barcode operation class.
  BDNavigation 北斗导航模块操作类
  BDNavigation.BDLocationListener 北斗位置服务的监听接口 Beidou positioning service monitor contact.
  BDNavigation.BDProviderEnum 导航类型枚举 Navigation type enum.
  BDNavigation.BDStartModeEnum 模块启动类型枚举 Module start type enum.
  BDNavigation.BDStatusListener 北斗模块状态监听接口 Beidou module status monitor contact.
  BDNavigation.TestResultRawData 获取返回的所有数据，此接口用于测试 Acquire all feedback data, the contact is used for testing.
  CardWithBYL 白玉兰公交卡操作类
  DeviceConfiguration 设备参数配置类 Device parameter config type
  Fingerprint 指纹识别模块操作类, Fingerprint identify module operation type
  Fingerprint.BufferEnum 模块缓冲区枚举 Module buffer zone example.
  FingerprintWithFIPS FIPS指纹识别模块操作类, FIPS fingerprint indentify module operation type,
  FingerprintWithFIPS.DataFormat 指纹数据格式 Fingerprint data format
  FingerprintWithFIPS.EnrollCallBack 采集指纹回调接口 call-back contact for acquiring fingerprint
  FingerprintWithFIPS.FingerprintInfo
  FingerprintWithFIPS.GRABCallBack 指纹图像回调接口 fingerprint image call-back contact
  FingerprintWithFIPS.IdentificationCallBack 验证指纹的回调接口 call-back contact of verify fingerprint
  FingerprintWithFIPS.PtCaptureCallBack 获取指纹模版数据回调接口 Acquire call-back contact fingerprint template data
  FingerprintWithFIPS.TemplateVerifyCallBack 指纹模版比对 fingerprint template comparison
  FingerprintWithMorpho
  FingerprintWithMorpho.EnrollCallBack 采集指纹回调接口 acquire fingerprint call-back contact
  FingerprintWithMorpho.IdentificationCallBack 验证指纹的回调接口 call-back contact for fingerprint verification
  FingerprintWithMorpho.PtCaptureCallBack 设置获取指纹模版回调接口 setup fingerprint template acquire call-back contact
  FingerprintWithMorpho.TemplateVerifyCallBack
  Infrared 红外模块操作类 Infared module operation type
  LedLight 手柄LED灯控制类 Handdeld LED control type
  Module 自定义模块操作类，用于客户自定义模块 Customed module operation type, used for client customed module
  Printer
  Printer.BarcodeType 1D条码类型
  Printer.PrinterStatus
  Printer.PrinterStatusCallBack
  PSAM PSAM操作类 PSAM operation type
  RFIDWithISO14443A RFID模块ISO14443A协议操作类 RFID module ISO 14443A protocol operation type
  RFIDWithISO14443A.DESFireEncryptionTypekEnum DESFire卡加密类型 DESFire card encyption type
  RFIDWithISO14443A.DESFireFileTypekEnum DESFire卡文件类型 DESFire card file typr
  RFIDWithISO14443A.KeyType 密钥类型，适用于S50和S70标签。 key type, used for S50 and S70 tags.
  RFIDWithISO14443A.TagType M1标签类型定义 M1 tag type definition
  RFIDWithISO14443A4CPU RFID模块ISO14443A CPU卡协议操作类 RFID module ISO14443A CPU card protocol operation type
  RFIDWithISO14443B RFID模块ISO14443B协议操作类 RFID module ISO14443B protocol operation type
  RFIDWithISO15693 RFID模块ISO15693协议操作类, RFID module ISO15639 protocol operation type
  RFIDWithISO15693.TagType 标签类型 Tag type
  RFIDWithLF RFID低频（125K）操作类 RFID LF (125K) operation type
  RFIDWithUHF UHF模块操作类 UHF module operation type
  RFIDWithUHF.BankEnum 存储区 Storage
  RFIDWithUHF.LockModeEnum Deprecated.
  RFIDWithUHF.SingleModeEnum 读取模式 Read mode
  RFIDWithUHF706 UHF 706所模块操作类
  RFIDWithUHFBluetooth
  RFIDWithUHFBluetooth.BankEnum 存储区 Storage
  RFIDWithUHFBluetooth.BTStatusCallback 连接蓝牙的状态值回调
  RFIDWithUHFBluetooth.KeyEventCallback 接收扫描按键的回调
  RFIDWithUHFBluetooth.ScanBTCallback 扫描蓝牙设备的回调接口
  RFIDWithUHFBluetooth.StatusEnum 蓝牙状态枚举 CONNECTED:已经连接 DISCONNECTED:已经断开 CONNECTING:连接中
  ScanerLedLight 扫描LED灯控制类（仅C6000有效） Scanning LED light control type ( valid for C6000 only)

- Classes in com.rscja.deviceapi used by com.rscja.deviceapi.entity
  Class and Description
  RFIDWithISO14443A.DESFireEncryptionTypekEnum DESFire卡加密类型 DESFire card encyption type
  RFIDWithISO14443A.DESFireFileTypekEnum DESFire卡文件类型 DESFire card file typr

- Classes in com.rscja.deviceapi used by com.rscja.deviceapi.service
  Class and Description
  RFIDWithUHFBluetooth.BTStatusCallback 连接蓝牙的状态值回调
  RFIDWithUHFBluetooth.KeyEventCallback 接收扫描按键的回调
  RFIDWithUHFBluetooth.ScanBTCallback 扫描蓝牙设备的回调接口
  RFIDWithUHFBluetooth.StatusEnum 蓝牙状态枚举 CONNECTED:已经连接 DISCONNECTED:已经断开 CONNECTING:连接中